УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор

ООО «Промышленные Информационные Технологии»  
Шелепов Сергей Александрович  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Запрос котировок: на право заключить договор на поставку спецодежды

\*Обязательное наличие сертификата соответствия на поставляемую продукцию.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание товара | Размер | Рост | Кол-во |
|  | Костюм хлопчатобумажный женский | Куртка с центральной потайной застёжкой. Нагрудные и боковые накладные карманы с клапанами. Рукава с манжетами. Отделка лентой СВ для повышения видимости в сумерках и при недостаточной освещенности. Ткань: ТИ-СИ, 240 г/м кв.  ТР ТС 019/2011  Логотип: на верхнюю часть спинки куртки наносится логотип белого цвета «РКС»,  Эмблема «РКС» на левом нагрудном кармане,  Размещайте логотип максимально крупно на видимых участках: грудь или спина.  Название подразделения на спине «РКС» Лангепас.  Согласно Приложения№1 к Техническому заданию  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. | 40-42 | 158-164 | 3 |
|  | Костюм хлопчатобумажный женский | 44-46 | 158-164 | 4 |
|  | Костюм хлопчатобумажный женский | 44-46 | 170-176 | 2 |
|  | Костюм хлопчатобумажный женский | 48-50 | 158-164 | 4 |
|  | Костюм хлопчатобумажный женский | 48-50 | 170-176 | 8 |
|  | Костюм хлопчатобумажный женский | 52-54 | 158-164 | 4 |
|  | Костюм хлопчатобумажный женский | 52-54 | 170-176 | 5 |
|  | Костюм хлопчатобумажный женский | 52-54 | 182-188 | 1 |
|  | Костюм хлопчатобумажный женский | 56-58 | 158-164 | 1 |
|  | Костюм хлопчатобумажный женский | 56-58 | 170-176 | 2 |
|  | Костюм хлопчатобумажный женский | 56-58 | 182-188 | 1 |
|  | Костюм хлопчатобумажный женский | 60-62 | 170-176 | 1 |
| **Итого** | | | | | **36** |
|  | Костюм хлопчатобумажный мужской | Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Рукава с манжетом с застежкой на пуговицу. По низу рукавов световозвращающая лента шириной не менее 50 мм и не белее 70мм. Брюки прямого силуэта, с центральной застежкой на пуговицы. По низу брюк - световозвращающая лента шириной не менее 50 мм. И не более 70мм. Световозвращающий материал: лента СВ – не более 50 мм,и не менее 70мм. кант СВ - 3 мм Ткань: ТИ-СИ, 240 г/м2, не менее 65 % и не более 70% полиэфир, не менее 35 % и не белее 40% хлопок, отделка ВО  ТР ТС 019/2011 ; ГОСТ 27575-87  Логотип: на верхнюю часть спинки куртки наносится логотип белого цвета «РКС»,  Эмблема «РКС» на левом нагрудном кармане,  Размещайте логотип максимально крупно на видимых участках: грудь или спина.  Название подразделения на спине «РКС» Лангепас.  Согласно Приложения№1 к Техническому заданию  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. | 44-46 | 158-164 | 1 |
|  | Костюм хлопчатобумажный мужской | 44-46 | 170-176 | 1 |
|  | Костюм хлопчатобумажный мужской | 44-46 | 182-188 | 1 |
|  | Костюм хлопчатобумажный мужской | 48-50 | 170-176 | 16 |
|  | Костюм хлопчатобумажный мужской | 48-50 | 182-188 | 4 |
|  | Костюм хлопчатобумажный мужской | 52-54 | 170-176 | 8 |
|  | Костюм хлопчатобумажный мужской | 52-54 | 182-188 | 10 |
|  | Костюм хлопчатобумажный мужской | 56-58 | 170-176 | 3 |
|  | Костюм хлопчатобумажный мужской | 56-58 | 182-188 | 7 |
|  | Костюм хлопчатобумажный мужской | 60-62 | 158-164 | 1 |
|  | Костюм хлопчатобумажный мужской | 60-62 | 182-188 | 1 |
|  | Костюм хлопчатобумажный мужской | 64-66 | 182-188 | 1 |
| **Итого** | | | | | **54** |
|  | Костюм сварщика | Костюм - куртка и брюки. Костюм с защитными накладками спереди куртки, на рукавах и спереди брюк с переходом на заднюю половинку. Огнестойкая светоотражающая лента не менее 50 мм и не более 70 мм. на передней кокетке и по низу брюк. Ткань: 100 % хлопок, с огнестойкой отделкой ГОСТ Р ИСО11611-2011, ТР ТС 019/2011  Логотип: на верхнюю часть спинки куртки наносится логотип белого цвета «РКС»,  Эмблема «РКС» на левом нагрудном кармане,  Размещайте логотип максимально крупно на видимых участках: грудь или спина.  Название подразделения на спине «РКС» Лангепас.  Согласно Приложения№1 к Техническому заданию  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. | 48-50 | 182-188 | 1 |
|  | Костюм сварщика | 52-54 | 170-176 | 1 |
|  | Костюм сварщика | 52-54 | 182-188 | 1 |
|  | Костюм сварщика | 56-58 | 182-188 | 1 |
| **Итого** | | | | | **4** |
|  | Костюм суконный | Костюм состоит из куртки и брюк. Полочки, передние части рукавов и брюк – с дополнительными накладками из сукна. Верхняя часть куртки и брюк – на подкладке из бязи. Ткань: сукно, не менее 80% и не более 85%шерсть, не менее2 % и не более 3%полиэфир, 760 г/м кв, огнезащитная отделка ( ОП) ТР ТС 019/2011  Логотип: на верхнюю часть спинки куртки наносится логотип белого цвета «РКС»,  Эмблема «РКС» на левом нагрудном кармане,  Размещайте логотип максимально крупно на видимых участках: грудь или спина.  Название подразделения на спине «РКС» Лангепас.  Согласно Приложения№1 к Техническому заданию  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. | 48-50 | 170-176 | 3 |
|  | Костюм суконный | 52-54 | 170-176 | 1 |
|  | Костюм суконный | 52-54 | 182-188 | 1 |
|  | Костюм суконный | 56-58 | 182-188 | 2 |
|  | Костюм суконный | 64-66 | 182-188 | 1 |
| **Итого** | | | | | **8** |
|  | Халат хлопчатобумажный женский с длинным рукавом | Халат прямого силуэта, застёгивается на пуговицы. Полочки с рельефами, с двумя боковыми накладными карманами и нагрудным карманом. Ткань: ТИ-СИ, не менее 65 % и не более 70% полиэфир, не менее 35 % и не более 40% хлопок, 120 г/м² Цвет:белый ГОСТ 24760-81  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. | 44-46 | 158-164 | 1 |
|  | Халат хлопчатобумажный женский с длинным рукавом | 44-46 | 182-188 | 1 |
|  | Халат хлопчатобумажный женский с длинным рукавом | 48-50 | 158-164 | 2 |
|  | Халат хлопчатобумажный женский с длинным рукавом | 52-54 | 158-164 | 2 |
|  | Халат хлопчатобумажный женский с длинным рукавом | 52-54 | 182-188 | 2 |
|  | Халат хлопчатобумажный женский с длинным рукавом | 60-62 | 170-176 | 1 |
| **Итого** | | | | | **9** |
|  | Костюм женский (длинный рукав, низ темного цвета) | Куртка с центральной застёжкой. Нагрудные и боковые карманы с клапанами. Рукава с манжетами. Отделка лентой СВ для повышения видимости в сумерках и при недостаточной освещенности. Ткань: ТИ-СИ, 240 г/м кв. ТР ТС 019/2011.  Логотип: на верхнюю часть спинки куртки наносится логотип белого цвета «РКС»,  Эмблема «РКС» на левом нагрудном кармане,  Размещайте логотип максимально крупно на видимых участках: грудь или спина.  Название подразделения на спине «РКС» Лангепас.  Согласно Приложения№1 к Техническому заданию  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. | 48-50 | 158-164 | 2 |
|  | Костюм женский (длинный рукав, низ темного цвета) | 48-50 | 170-176 | 1 |
|  | Костюм женский (длинный рукав, низ темного цвета) | 60-62 | 170-176 | 1 |
| **Итого** | | | | | **4** |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | Халат саржевый на пуговицах. Рукава на манжетах, застегивающимися на пуговицы. Ткань:саржа, 100 % хлопок, 185 г/м², отделка ВО ТР ТС 019/2011;ГОСТ 12.4.132-83  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. | 44-46 | 158-164 | 1 |
| **Итого** | | | | | **1** |
|  | Костюм рыбацкий | Костюм влагостойкий, состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка с центральной застежкой и дополнительным супатом на пуговицах. Регулируемый капюшон. Рукава с манжетами на резинке. Полукомбинезон прямого кроя с наколенниками. Ткань: прорезиненный материал на основе капрона.  ГОСТ 27643-88, ТР ТС 019/2011  Логотип: на верхнюю часть спинки куртки наносится логотип белого цвета «РКС»,  Эмблема «РКС» на левом нагрудном кармане,  Размещайте логотип максимально крупно на видимых участках: грудь или спина.  Название подразделения на спине «РКС» Лангепас.  Согласно Приложения№1 к Техническому заданию  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. | 44-46 | 170-176 | 1 |
|  | Костюм рыбацкий | 48-50 | 170-176 | 2 |
|  | Костюм рыбацкий | 48-50 | 182-188 | 1 |
|  | Костюм рыбацкий | 52-54 | 182-188 | 3 |
| **Итого** | | | | | **7** |
|  | Жилет сигнальный | Жилет сигнальный со световозвращающими полосами вокруг торса, с центральной застёжкой на контактную ленту ГОСТ Р 12.4.219-99  ТР ТС 019/2011  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. | 40-42 | 158-164 | 1 |
|  | Жилет сигнальный | 44-46 | 158-164 | 1 |
|  | Жилет сигнальный | 48-50 | 158-164 | 7 |
|  | Жилет сигнальный | 48-50 | 170-176 | 9 |
|  | Жилет сигнальный | 52-54 | 158-164 | 3 |
|  | Жилет сигнальный | 52-54 | 170-176 | 3 |
|  | Жилет сигнальный | 52-54 | 182-188 | 1 |
|  | Жилет сигнальный | 56-58 | 170-176 | 3 |
|  | Жилет сигнальный | 56-58 | 182-188 | 1 |
|  | Жилет сигнальный | 60-62 | 170-176 | 1 |
| **Итого** | | | | | **30** |
|  | Плащ непромокаемый с капюшоном сигнал. 3-го класса защиты | Плащ прямого силуэта. Застежка-молния с внутренним ветрозащитным клапаном, С капюшоном. Швы проклеены. Cветовозвращающие полосы шириной не менее 5 см и не более 7см.(3 класс) Ткань: 100 % полиэфир с ПВХ покрытием, 200 г/м кв. ГОСТ 12.4.134–83.  Логотип: на верхнюю часть спинки куртки наносится логотип белого цвета «РКС»,  Эмблема «РКС» на левом нагрудном кармане,  Размещайте логотип максимально крупно на видимых участках: грудь или спина.  Название подразделения на спине «РКС» Лангепас.  Согласно Приложения№1 к Техническому заданию  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. |  |  | 17 |
| **Итого** | | | | | **17** |
|  | Ботинки кожаные женские | Кожаный, спилок толщиной 1,4 -1,6мм. Пяточная часть усилена слоем термопласта. Подносок - металлический, ударной прочностью 200 Дж. 100% полиэстер Подошва - однослойный маслобензостойкий полиуретан (ПУ): ГОСТ Р 12.4.187-97, 8507-90, ТР ТС 019/2011  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. | 36 |  | 1 |
|  | Ботинки кожаные женские | 37 |  | 7 |
|  | Ботинки кожаные женские | 38 |  | 12 |
|  | Ботинки кожаные женские | 39 |  | 6 |
|  | Ботинки кожаные женские | 40 |  | 6 |
|  | Ботинки кожаные женские | 41 |  | 2 |
|  | Ботинки кожаные мужские | Верх - кожаный, на союзке - спилок толщиной 1,6 - 1,8мм. Пяточная часть усилена слоем термопласта. Подносок - металлический, ударной прочностью 200 Дж. Подкладка в ботинках - - 100% полиэстер. Стелька вкладная двухслойная. Подошва - из однослойного маслобензостойкого полиуретана (ПУ): устойчивыая к нефтепродуктам и маслам, легкая. ГОСТ 12.4.137-84, 28507-90, ТР ТС 019/2011  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. | 40 |  | 2 |
|  | Ботинки кожаные мужские | 41 |  | 6 |
|  | Ботинки кожаные мужские | 42 |  | 8 |
|  | Ботинки кожаные мужские | 43 |  | 9 |
|  | Ботинки кожаные мужские | 44 |  | 5 |
|  | Ботинки кожаные мужские | 45 |  | 3 |
| **Итого** | | | | | **67** |
|  | Сапоги резиновые женские | ПВХ. Высота голенища – не менее 26 см. и не более 30см. Подкладка - трикотажное полотно Утеплитель - вкладной чулок из искусственного меха  ТР ТС 017/2011  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. | 36 |  | 2 |
|  | Сапоги резиновые женские | 37 |  | 7 |
|  | Сапоги резиновые женские | 38 |  | 11 |
|  | Сапоги резиновые женские | 39 |  | 3 |
|  | Сапоги резиновые женские | 40 |  | 7 |
|  | Сапоги резиновые женские | 41 |  | 2 |
|  | Сапоги резиновые мужские | ПВХ. Высота голенища – не менее 33 см. и не более 35см. Манжет - нейлоновый, с затяжным шнуром, Подкладка - трикотажное полотно ТР ТС 017/2011  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. | 40 |  | 2 |
|  | Сапоги резиновые мужские | 41 |  | 4 |
|  | Сапоги резиновые мужские | 42 |  | 10 |
|  | Сапоги резиновые мужские | 43 |  | 16 |
|  | Сапоги резиновые мужские | 44 |  | 4 |
|  | Сапоги резиновые мужские | 45 |  | 2 |
| **Итого** | | | | | **70** |
|  | Тапочки кожаные | Верх - кожа, Подкладка - из нетканого материала ПОДОШВА - МИКРОПОРИСТАЯ Цвет-белый  ГОСТ 1135-2005, ТР ТС 019/2011  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки | 36 |  | 1 |
|  | Тапочки кожаные | 37 |  | 5 |
|  | Тапочки кожаные | 38 |  | 4 |
|  | Тапочки кожаные | 39 |  | 3 |
|  | Тапочки кожаные | 40 |  | 1 |
|  | Тапочки кожаные | 41 |  | 1 |
|  | Тапочки кожаные | 42 |  | 1 |
| **Итого** | | | | | **16** |
|  | Сапоги кирзовые | Верх - комбинированный, на союзке и заднике - юфть 1,8- 2,0мм, на голенищах - кирза обувная. Регулируемое голенище Носочная и пяточная части усилены. Стелька - из нетканого материала с пропиткой для жесткости Подошва- однослойный ТПУ. Протектор подошвы с повышенной сцепляемостью с поверхностями. ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был орошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. | 41 |  | 2 |
|  | Сапоги кирзовые | 42 |  | 8 |
|  | Сапоги кирзовые | 43 |  | 8 |
|  | Сапоги кирзовые | 44 |  | 2 |
|  | Сапоги кирзовые | 45 |  | 1 |
| **Итого:** | | | | | **21** |
|  | Сапоги рыбацкие | ПВХ Голенище эластичное, подошва упругая,износоустойчивая,  нескользящая, кислотощелочестойкая. Подносок- металлический, ударной прочностью не менее 200 Дж. Подкладка - трикотажное полотно. ТР ТС 019/2011  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и чиаемым без нарушения целостности упаковки. | 40 |  | 1 |
|  | Сапоги рыбацкие | 41 |  | 2 |
|  | Сапоги рыбацкие | 42 |  | 8 |
|  | Сапоги рыбацкие | 43 |  | 11 |
|  | Сапоги рыбацкие | 44 |  | 2 |
| **Итого** | | | | | **24** |
|  | Головной убор | Темно синего цвета 100%  ТР ТС 019/2011  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым ичитаемым без нарушения целостности упаковки. | 54 |  | 3 |
|  | Головной убор | 56 |  | 5 |
|  | Головной убор | 57 |  | 1 |
|  | Головной убор | 58 |  | 7 |
|  | Головной убор | 60 |  | 3 |
| **Итого** | | | | | **19** |
|  | Головной убор прорезиненный | Защита от воды  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовй пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. | 56 |  | 3 |
|  | Головной убор прорезиненный | 57 |  | 1 |
|  | Головной убор прорезиненный | 58 |  | 6 |
|  | Головной убор прорезиненный | 59 |  | 1 |
|  | Головной убор прорезиненный | 60 |  | 4 |
| **Итого** | | | | | **15** |
|  | Каска защитная со щитком | ТР ТС 019/2011  С левой или правой стороны (но только с одной из сторон каски) наносится напоминание  о соблюдении техники безопасности: «Ты в ответе перед семьей за свою безопасность»  На каске логотип располагается строго по центру. Логотип наносится методом сублимационной печати в один цвет (черный или фирменный темно-синий)  Согласно приложения №1 к техническому заданию  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. |  |  | 4 |
|  | Каска защитная | ГОСТ Р ЕН 397-A1-2010, ГОСТ 12.4.128-83.  С левой или правой стороны (но только с одной из сторон каски) наносится напоминание  о соблюдении техники безопасности: «Ты в ответе перед семьей за свою безопасность»  На каске логотип располагается строго по центру. Логотип наносится методом сублимационной печати в один цвет (черный или фирменный темно-синий)  Согласно приложения №1 к техническому заданию  Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет.  Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. |  |  | 43 |
|  | Маска защитная | ТР ТС 019/2011 |  |  | 3 |
|  | Подшлемник под каску | ТУ 8490-001-84222697–02. |  |  | 45 |
|  | Перчатки диэлектрические | ГОСТ ГОСТ 12.4.183-91 ТУ 38-106-977-2004 |  |  | 5 |
|  | Галоши диэлектрические | ГОСТ 13385-78, ТР ТС 019/2011 |  |  | 5 |
|  | Очки защитные | ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 (ЕН 166-2002) |  |  | 57 |
|  | Наушники противошумные | ТР ТС 019/2011 |  |  | 29 |
|  | Пояс предохранительный со страховочной веревкой | ГОСТ Р EN 361-2008, ГОСТ Р EN 358-2008, ТУ 8786-001-64973906-2011,ТР ТС 019/2011 |  |  | 36 |
|  | Плащ непромокаемый | ГОСТ 12.4.134–83 |  |  | 10 |
|  | Противогаз | Для защиты органов дыхания, зрения и кожи лица при выполнении аварийно-спасательных и восстановительных работ. Время защитного действия: при нагрузке – не менее 40 мин; в состоянии покоя (ожидание помощи) – не менее 150 мин. Используется в температурном диапазоне: от –40 до +40 °С. |  |  | 3 |
|  | Гидрокостюм | Защита от воды |  |  | 1 |
|  | Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами |  |  |  | 5 |
|  | Фартук для защиты от растворителей и щелочей | ГОСТ 12.4.029-76, ГОСТ Р 12.4.258-2011 |  |  | 1 |
|  | Головной убор (колпак) | ТУ8572-086-42772107-05 |  |  | 13 |
|  | Респиратор | Применение в различных отраслях промышленности, в сельском хозяйстве при работе с ядохимикатами и удобрениями, а также в бытовых условиях. Защищает от аммиака и его органических производных. |  |  | 18 |
|  | Фартук прорезиненный с нагрудником | ГОСТ 12.4.029–76. |  |  | 2 |
|  | СИЗОД | Специализированная полумаска фильтрующая для защиты от сварочных аэрозолей и дымов, органических паров и озона 3M™ 9925 с клапаном выдоха. ГОСТ Р 12.4.191–99; EN 149. ТР ТС 019/2011. |  |  | 2 |

Руководитель СОТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В.Шквыря